******

Revestimientos Varios aplicados en distintas zonas del Hospital de Mérida :

**CAPILLA .-**

**Descripción** : Empanelado en Paramentos verticales fabricados en Tablero MDF-Chapado en Roble barnizados en su color.  Montaje sobre Arrastrelamiento vertical en pared a base de cuadradillos macizos de madera de Pino y rematería maciza, tanto superior como inferior a base de madera maciza de Roble. Unión de paños con Perfilería Inox a ras con los paramentos.

**Detalle** .- Mención especial al revestimiento curvado del Altar, fabricado a base de paños proporcionados a la curvatura de la pared.

**ENTREPLANTAS .-**

**Descripción** : Empanelado en Paramentos verticales fabricados en Tablero Melaminizado VERDE-PISTACHO con cantos acanelados para incrustración de Charnela de Unión entre los mismos embutida del mismo color.

**Detalle** .- Paños canteados en PVC verde y remates de obra

**SALAS DE RADIOLOGÍA y SALAS DE MORTUORIO.**

**Descripción** : Empanelado en Paramentos verticales fabricados en Tablero Melaminizado color HAYA con cantos testados y unidos mediante “U” de Acero Inoxidable.

**Detalle** .- Rematería entre paños y en esquinas en Acero Inoxidable, de obra para rodapiés y con cuadradillo macizo de Haya para ½ altura.

**PASILLOS DE QUIRÓFANOS .-**

**Descripción** : Empanelado en Paramentos verticales fabricados en Tablero Compacto de Resinas fenólicas recubierto en Laminado de Alta Presión ( HPL ) , apto por su limpieza, dureza y durabilidad en este tipo de estancias.

**Detalle** .- Rematería entre paños con “T” en Acero Inoxidable. A diferencia del resto de Revestimientos, este se colocó directamente sobre la pared de pladur utilizando materiales de primera calidad ( productos SIKA ) para un recibido apto y duradero.

**Contratista** : U.T.E. HOSPITAL DE MÉRIDA ( F.C.C. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS y JOCA )

**Fecha\_Ejecución** : Años 2008 y 2009 ( Distintas fases )