
******

Revestimientos Varios aplicados en distintas zonas del Hospital de Mérida :

**CERRAMIENTO PARA PARQUE INFANTIL .-**

**Descripción** : Cerramiento a base de madera de Pino tratada para el Parque Infantil. Los postes están sujetos mediante cimentación a unas pequeñas zapatas para evitar movimientos de la Estructura.

**Detalle** .- Mención especial al revestimie La madera está totalmente tratada en Autoclave para exteriores.

**MOSTRADORES ENTRADA PRINCIPAL Y ENTREPLANTAS .-**

**Descripción** : Mostradores fabricados, bien sobre Estructuras metálicas utilizando Tableros compactos HPL ( Entreplantas ) con sus cajoneras interiores ; bien de melanina con Encimeras Laminadas en el caso del Mostrador Principal .

**Detalle** .- Todo fabricado a medida según las necesidades de cada puesto de trabajo.

**MODULARES ENCASTRABLES PARA SALAS DE PSQUIATRIA**

**Descripción** : Modulares Empotrados a la pared fabricados en Melamina Blanca con Entrepaños Interiores y revestimiento exterior perimetral montado a Inglete.

**Detalle** .- No se aprecia ningún tornillo ni punta para evitar problemas por el tipo de pacientes de estas dependencias. Los tapajuntas exteriores van solapados para evitar tal circunstancia.

**MODULARES SALA DE ONCOLOGÍA .-**

**Descripción** : Modulares específicos para Tratamiento de Quimioterapia en Salas de Oncología. Fabricados con Aglomerado recubierto de Laminado de Alta Presión ( HPL ) en colores vivos. La encimera difiere en color pero es del mismo material a un espesor mayor para soportar el peso mejor. Incluye todos los cajeados para todas las salidas de medicamentos, oxígeno, etc…

**Detalle** .- A petición expresa de la DF se eligieron colores vivos para dar más alegría a este tipo de estancias, por los tratamientos y el tipo de enfermos que las visitan.

**Contratista** : U.T.E. HOSPITAL DE MÉRIDA ( F.C.C. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS y JOCA )

**Fecha\_Ejecución** : Años 2008 y 2009 ( Distintas fases )